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세방전지 ERP 프로젝트

· 사용자 교육 매뉴얼
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1. Process 개요
1.1 정의 및 목적
(1) 기능위치(Functional Location)는 유지보수 대상물(Maintenance Object, 설비)을 기능적, 프로세스적, 혹은 공간적 관점에 따라 구조화(Structuralize)하는 단위를 의미하며 세방전지의 기능위치는 플랜트, 라인, 공정, 단위기능설비, 기능계통, 등으로 체계화하여 구조화 된다.
(2) 기능위치는 다양한 유형의 설비를 특정한 관리 영역별로 그룹핑하여 서로 연관성 있는 통일된 단위를 구성함으로써 설비를 체계적으로 분류하고, 이를 통해 설비 검색을 용이하게 하며, 기능위치 하위의 설비에서 발생한 유지보수 활동 내역을 집계하여 분석, 평가하기 위하여 사용된다. 
1.2 용어
(1) 기능위치(Functional Location)
세방전지의 시설/설비 자산을 구분하고, 공정별로 설비를 구조화하고 분류한 논리적 계층으로 체계적인 자산관리의 기준이 되며 정비활동에 따른 원가 및 기술 이력의 집계단위를 구성한다.
(2) 구조지시자(Structure Indicator) 
기능위치 마스터의 각 계층별 구조체계에 대하여 정의한 값으로 계층 서열번호를 표시하기 위한 서열 값의 자릿수, 계층간 구분자 등으로 구성된다. 구조지시자는 기능위치 마스터 생성 시 반드시 입력해야 하며 신규로 생성되는 기능위치 마스터 코드는 지정된 구조지시자의 계층 서열과 표기규칙 등을 준수하여야 한다. 
	구조지시자
	구조지시자 텍스트
	편집마스크/계층구조레벨
	예시

	SB000
	세방전지 최상위
구조지시자
	XX

 1

1. 세방전지 : SB  
	세방전지 : SB

	SB001
	세방전지 기능위치

구조지시자
	XX-XX-XX-XXX-XXX

12 34  5    6   7

1. 생산본부(광주 : K, 창원 : C)

2. 단위공장 구분
-광주 : 0(공통), 1(1공장), 2(2공장), 3(3공장)

-창원 : 0(전공장)

3. 공정(STRIP, 연분, 연도, 1차조립, 완성…)

4. 라인(1라인, 11라인, A라인…)

5. 설비유형(압연기, 주조기, COS…)

6. 단위설비(1호, 2호…)

7. 하위설비(COS 전조차입부…)
	K2-P0-PM-10

1. K : 광주생산본부

2. K2 : 2공장

3,4. K2-P0 : EXP/숙성

5. K2-P0-PM : 도장기

6. K2-P0-PM-10

  : 도장기 1호


편집마스크
X : 영문자, 숫자 입력 가능
(3) 기능위치 범주
기능위치 마스터의 기원(Origin)별 구분 단위로 세방전지는 범주 “M” 만 사용한다.
(4) 설비(Equipment)
세방전지의 시설/설비 자산과 연계되어 관리되는 개별적 물리적 단위의 오브젝트로 그 자체로서 자율적인 단위를 이루고 유지 관리의 대상이 된다. 정비 활동이 이루어지는 기본 단위이며 원가 및 기술 이력 집계의 기본 관리 단위이기도 하다. 

(5) 설비범주(Equipment Category) 

설비의 사용 목적에 따라서 개별 설비를 나누는 기준의 구분 단위로 설비 범주별로 마스터 데이터의 화면 레이아웃을 결정할 수 있고, 그 용도에 따라서 사용자 화면이나 상태 프로파일 등의 적용 여부, 설비번호 범위 등을 정의하게 된다. 세방전지의 생산/유틸리티 설비는 설비범주 “M” 금형은 “T”를 사용한다.
(6) 설비유형 
세방전지의 설비/기능위치는 하나의 설비유형이 지정된다. 설비유형에 의거 고장분석 및 통계 분석이 가능 하다.   
(7) 측정지점(Measuring Point)
관리대상 설비의 상태를 정량적, 정성적 값으로 기록하기 위한 위치 또는 부위로 반드시 설비에 종속하여 정의 한다. 즉, 기능위치, 설비가 없이 측정지점은 생성 할 수 없다.
세방전지의 기능위치 최하위 레벨에 대해 생산량 실적 집계를 위해, 또는 정량적 측정값을 집계하기 위해 측정지점을 정의 할 수 있다.
(8) 카운터(Counter) 
측정지점의 특수한 경우로 정량적 값이 지속적으로 증가, 또는 감소 할 경우, 측정지점 생성 시 카운터 임을 표시해야 한다. 성능기준 정비계획(Performance based maintenance plan)에서 사용된다
생산설비의 생산량은 모두 카운터 로 정의한다.  
(9) 특성(Characteristics)
측정지점에 대해 정량적 값을 입력하기 위한 단위를 정의하는 마스터로 정량적 값을 측정 하고자 할 때 특성이 먼저 생성되어야 한다.     
(10) 측정문서(Measuring Document) 

측정값을 읽은 후 시스템에 기록하기 위한 문서, 한 개의 측정값에 하나의 문서로 저장된다. .
특정 기능위치에 대해 특정 시점에 하나의 측정값을 입력하면 하나의 측정문서가 생성 된다.
1.3 운영 원칙
(1) 기능위치의 정의 기준 – 다음의 경우 기능위치로 정의한다.
가. 기능적인 기준에 따라 사내의 Technical System(공장, 라인, 설비그룹)을 구조화 하고자 할 경우.
나. Technical System의 구조내의 개별 영역에 대해 정비작업을 실행하고 기록하고자 할 경우.
다. 설비의 장, 탈착과 무관하게 해당 기능위치에서 장기간 동안 기술적 데이터를 집계하고자 할 경우.
라. Technical System의 특정부분에 대한 비용을 통제하고자 할 경우.
마. 설치된 설비에 대한 손상 가능성으로 인해 영향을 받는 부위를 분석하고자 하는 경우.
(2) 기능위치의 관리

  가. 기능위치는 설비관리의 가장 중요한 마스터로 마스터 담당자만 생성이 가능하다. 

나. 기능위치를 생성 후 이력이 집계되면 기능위치를 삭제하는 것은 거의 불가능 하므로 생성 시점에

기능위치 정의 규칙에 부합하는지를 면밀히 검토한 후에 생성하여야 한다.

다. 기능위치의 코드를 잘못 생성하였거나, 대체 할 필요가 있는 경우, 기존 기능위치를 삭제하지 말고 

대체라벨을 이용하여 코드를 변경한다.   

(3) 기능위치 연계 구조

가. 기능위치 최하위 레벨에 설비가 지정된다. 

나. 최하위 기능위치와 설비는 1:N 으로 Mapping 될 수 있다. 
다. 기능위치 (또는 설비)와 자재는 N:1로 Mapping 되어 자재는 기능위치(또는 설비)의 구조를 
정의할 수 있다.

라. 최하위 레벨 기능위치에 자산을 지정할 수 있다.

마. 기능위치에는 관련 도면/문서를 지정 할 수 있다.
1.4 책임과 역할
	역 할
	책임
	시 점

	구조지시자 생성
	시설관리팀
마스터담당
	새로운 유형의 기능위치 구조 체계 구성 시 

	기능위치 생성
	시설관리팀

마스터담당
	신증축 공사, 공정개선 등 기존 라인의 변경 시 등

	기능위치 변경
	시설관리팀

마스터담당
	기능위치코드를 변경하고자 할 경우

조직 변경으로 플랜트, 계획자그룹, 주작업장 등의 변경 시

기타 기능위치 속성 정보 변경 시 

	기능위치 조회 
	전직원
	조회 시

	기능위치 삭제표시
	시설관리팀

마스터담당
	잘못 생성 한 경우

신규 생성하여 기능위치에 연계된 문서가 없는 경우만 삭제 가능 



2. Process 흐름도 
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3. 시스템 처리 절차
3.1 기능위치 생성
Step 1. 시스템 접속
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(1) 클라이언트, 사용자 ID와 비밀번호를 입력하십시오.     
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(2)  [image: image5.png]e



 을(를) 클릭하십시오. 또는 「엔터」키를 누르십시오. 

Step 2. 기능위치 생성 : 초기화면
T-code : IL01
Menu path : 설비관리→기준정보→기능위치→생성
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 (1)  [image: image7.png]


(설비관리) 을(를) 클릭하십시오. 또는 검색창에 IL01을 입력한 후 실행합니다.
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(2)  [image: image9.png]


 (기준정보)을(를) 클릭하십시오.
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(3)  [image: image11.png]


 (기능위치)을(를) 클릭하십시오.
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(4) IL01 - 생성을 두번 클릭 하십시오.
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(5) 기능위치 생성 : 초기화면 창이 뜨는지 확인합니다.
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(6) 생성하고자 하는 기능위치를 입력하십시오. 기능위치 코드는 구조지시자에 의해 결정된 편집 

마스크에 맞게 입력이 되어야 합니다.
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(7)   구조지시자 SB001을 입력하십시오. 
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(8) 필요시 기능위치 기준정보를 복사할 기능위치를 입력합니다.
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(9)  [image: image18.png]e



 을(를) 클릭하십시오. 또는 「엔터」키를 누르십시오. 
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(10)  기능위치내역 필드를 클릭하여 활성화 한 후 내역을 입력합니다.
(11) 설비유형 필드를 클릭하여 활성화 합니다.
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(12)   [image: image21.png]


 을(를) 클릭하십시오.
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(13) 스크롤바 또는 화살표를 사용하여 원하는 화면 영역을 표시합니다.
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(14)  해당 설비유형 [image: image24.png]ST



 을(를) 두 번 클릭합니다.
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(15)  중량 필드를 클릭하여 활성화 한 후 중량값을 입력합니다. 
[image: image26.png]E /5290 BTO 05O T IO IV AAEY S8
4 FldBIee@ CHE nTnan BE

IS 7IA 4: AE GolE]

Sl #8825 sz NmAIE | HOH EH.

o5 2ixl KI-AT-5T-30 EERMPT
Ilsan 127 11330 267 @
s [cRTE s

[ZELEC]

EEE L]

=30

ECEE] ST

=2 ELES
RS Az

EEL UL
EERE as2

AZR EOIE]
AzeA




   [image: image27.png]=
TON TON Us £

=z
=z
=z
=z
=z
Bl

sase Az





(16) 중량단위 필드를 클릭하여 활성화합니다.                (17) 해당되는 중량단위 [image: image28.png]


 을(를) 두 번 클릭합니다.
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(18) 크기/치수 필드를 클릭하여 활성화 한 후 크기/치수를 입력합니다.
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(19) 기존설비번호 필드를 클릭하여 활성화 한 후 기존설비번호를 입력합니다.
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(20) 시작일 필드를 클릭하여 활성화합니다.
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(21)  해당되는 날짜 [image: image33.png]


 을(를) 두 번 클릭합니다.
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(22) 취득가액 필드를 클릭하여 활성화 한 후 금액을 입력한 후 통화단위를 입력합니다.
[image: image182.png]|

WN € 3% %+ & 3 E 2
E D T o
S @ 9 1001 o121 o1 1
g3 16 17 18 19 0 a 2
N s ow s omomom o
S A ETeE e TS el
5 (42| 14 \RBEIRNBE2R ],
Q 4 21 2 23 24 25 26 27
— o e
45 4 5 6 7 8 9 10 *
46 |11 1> 13 14 15 18 17 T
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(23) 취득일 필드를 클릭하여 활성화 한 후 달력에서 날짜 [image: image36.png]


 을(를) 두 번 클릭합니다.
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(24) 제작업체 필드를 클릭하여 활성화 한 후 제작업체를 입력합니다.
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(25) 제조국 필드를 클릭하여 활성화 한 후  [image: image39.png]


 을(를) 클릭하여 해당 국가코드를 입력합니다.
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(26) 제작연도/월 필드를 클릭하여 활성화 한 후 제작연도/월을 입력합니다.
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(27) 용도/형명 필드를 클릭하여 활성화 한 후 내용을 입력합니다.
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(28) Cycle time, 생산능력, 생산량배부율 필드를 클릭하여 활성화 한 후 내용을 입력합니다.
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(29) 위치정보 헤더 [image: image46.png]o=



보 을(를) 클릭하십시오.
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(30) 위치 필드를 클릭하여 활성화 한 후 위치정보(라인코드)를 입력합니다.
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(31) 관리파트 필드 [image: image50.png]


 을(를) 클릭하십시오.           (32) 해당 파트코드 P21 을(를) 두 번 클릭합니다.
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(33) 워크센터 필드를 클릭하여 활성화 한 후 해당
 작업장코드 [image: image52.png]


을(를) 두 번 클릭합니다.(우측참조)
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(34) ABC지시자 필드를 활성화 한 후 [image: image55.png]


 을(를) 클릭하십시오.   (35) 해당 설비등급 [image: image56.png]


 을(를) 두 번 클릭합니다
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(36) 사업영역, 자산, 코스트센터 필드를 클릭하여 활성화 한 후 내용을 입력합니다.
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(37)   [image: image60.png]


 을(를) 클릭하십시오.
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(38) 계획플랜트 필드를 클릭하여 활성화 한 후 우측과 같은 창이 뜨면 해당 플랜트 코드를 두번 클릭합니다.
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(39) 계획자그룹 필드를 클릭하여 활성화 한 후 우측과 같은 창이 뜨면 해당 파트 코드를 두번 클릭합니다.
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(40) 주 작업장 필드를 클릭하여 활성화 한 후 해당 작업장 코드를 두번 클릭합니다.

(41) 계획 플랜트 코드를 입력합니다.
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(42)   [image: image67.png]A EHRE



 을(를) 클릭하십시오.
(43) 입력이 필요한 필드를 클릭하여 내용을 입력합니다.
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(44)  [image: image69.png]Y R[S



 을(를) 클릭하십시오.

(45) 입력된 내용을 확인합니다.
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(46)  [image: image71.png]o
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 을(를) 클릭하십시오.
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(47)   [image: image73.png]


 을(를) 클릭하십시오.
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(48) 문서유형  [image: image76.png]KMP



 을(를) 클릭하십시오.   (49)  [image: image77.png]


 을(를) 클릭하십시오. 또는 [image: image78.png]KMP



를 두번 클릭하십시오.
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(50) 문서생성 : 초기화면으로 이동합니다.
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(51)  [image: image81.png]


 을(를) 클릭하십시오.
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(52) 내역에 관련문서의 내용을 입력합니다.
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(53)   [image: image84.png]7t GOl



 을(를) 클릭하십시오.
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(54) 유형을 클릭하여 활성화 한 후  [image: image86.png]


 을(를) 클릭하십시오.
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(55) 문서내역  [image: image89.png]fe] %



 을 선택합니다.                 (56)  [image: image90.png]


 을(를) 클릭하십시오. 또는 엔터키를 입력합니다.
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(57) 세방전지 팀명 [image: image92.png]


 을(를) 클릭하십시오.
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(58) 해당 팀명의 체크박스를 선택합니다
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(59) 문서 생성자를 입력합니다.                           (60) 문서 생성일자를 입력합니다.
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(61) 내역을 클릭하여 내용을 확인합니다.              (62) 오브젝트 링크를 클릭하여 내용을 확인합니다.
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(63)   [image: image99.png]


 을(를) 클릭하십시오.
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(64) 첨부할 문서를 찾아 열기 또는 두번 클릭합니다.
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(65)  [image: image102.png]


 을(를) 클릭하십시오.
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(66) 문서생성이 완료되었음을 확인합니다.
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(67) 생성된 기능위치의 마스터 데이터를 저장하기 위해  [image: image105.png]


 을(를) 클릭하십시오.

[image: image106.png]E 7s2an0 BIZO 05O FHY FIO BIY ALBQ S22E
@@ CHE fDO8 BE @

BT0AS X XX
As?IAE 1234 5 6 7

HoIEY ALE EFANK )

EETeY SBODT| AT 7I5%A RERAR
[=haEs
s 9 1 (&





(68) 기능위치 생성 : 초기 화면으로 돌아옵니다.

3-2. 기능위치 변경
T-code : IL02
Menu path : 설비관리→기준정보→기능위치→변경
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(1)   [image: image108.png]© 1L02



 을(를) 두 번 클릭합니다. 또는 검색창에 IL02를 입력한 후 실행합니다.
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(2) 필드를 클릭하여 활성화 한 후 변경하고자 하는 기능위치를 입력합니다.
(3)  [image: image111.png]


 을(를) 클릭하십시오. 또는 엔터키를 누르십시오.
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(4) 변경할 필드를 클릭하여 활성화 한 후  변경하고자 하는 값을 입력합니다.
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(5) 변경이 완료되면 [image: image115.png]


 을(를) 클릭하십시오.
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(6) 기능별 위치→기능→활성<->비활성→비활성화(I) 클릭하면 [image: image117.png]


 메뉴 항목이 실행됩니다.
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(7) 상태 필드가CRTE에서 INAC(INACTIVE)로 변경됩니다.
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 (8) 기능별 위치→기능→삭제표시→설정(S)를 클릭하면  [image: image120.png]


 메뉴 항목이 실행됩니다.
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(9) 상태 필드가 생성에서 폐기로 변경됩니다.

(10) 비활성화 및 삭제 처리는 저장 버튼 [image: image122.png]


을 클릭하여 기능위치 마스터를 변경해야 처리됩니다.
3-3. 기능위치 조회 : 초기화면
T-code : IL03
Menu path : 설비관리→기준정보→기능위치→조회
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(1)  IL03-[image: image124.png]


 을(를) 두 번 클릭합니다. 또는 검색창에 IL03을 입력한 후 실행합니다.
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(2) 기능위치 필드를 클릭하여 활성화 한 후 조회 할 기능위치을(를) 입력합니다.
(3)   [image: image126.png]


 을(를) 클릭하십시오. 또는 엔터키를 누르십시오.
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(4) 마스터 데이터의 이상유무를 확인합니다.
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(5)  기능위치 마스터 데이터의 변경이 필요할 시           (6) Step 4를 반복합니다.
3-4. 기능위치 구조적 조회

T-code : IH01
Menu path : 설비관리→기준정보→기능위치→구조적조회
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(1) IH01-[image: image131.png]


 을(를) 두 번 클릭합니다. 또는 검색창에 IH01을 입력한 후 실행합니다. 
[image: image132.png]E Z=12@ #IO 05O ALE® S2M

[ FldB ¢ BHE DDO8 BE @

IE FA = L

ST 68

ECREH]

2013/10/01

k<)

asEzal ]
seezal [
sHRATRE

[Base 27
=7t
[4as eume.

074 #4:(80M T7H)

sae
BOM i Z 2014 TRST
2§ BOM

[SLYEEEY

EEES

g |

EX]

[SEC=]





(2) 최상위 기능위치 코드를 입력한 후 실행 버튼[image: image133.png]


 을 클릭합니다.

* 구조적 전개를 위한 선택사항은 다음과 같습니다. 
상위레벨조회: 입력된 기능위치의 상위 기능위치 몇 레벨까지 화면에 조회 할지 필요한 경우만 입력함. 상위 기능위치 몇 레벨까지 구조리스트에서 확장하여 전개할지를 결정합니다.
하위레벨조회: 입력된 기능위치의 하위 기능위치 몇 레벨까지 화면에 전개하여 표시할지를 결정 단계적
으로 조회하는 경우는 기본 값으로 1을 입력합니다.
기능위치계층구조: 기능위치의 계층적 구조를 조회할지 여부 반드시 체크가 되어있어야 기능위치의 계층 구조를 조회할 수 있습니다.
설치된 설비: 기능위치에 설비가 설치되어 있는 경우 구조리스트에서 설비를 표시합니다.
설비계층구조: 설비가 상위설비와 하위설비로 계층화 되어 있는 경우 하위 설비를 표시합니다.
건설 유형 확장: 기능위치 혹은 설비의 구조유형에 자재정보가 있는 경우 기능위치/설비에 해당하는
자재정보를 표시합니다.
BOM전개: BOM(예비품)정보가 있는 경우 BOM 정보에 있는 예비품을 표시합니다.
삭제된 오브젝트: 기능위치 혹은 설비 마스터 가운데 삭제지시자가 설정된 것도 표시할지를 결정합니다.
2) 효력시작일은 기능위치 마스터 데이터의 계층 구조 전개 시 변경정보에 대한 기준일자를 의미한다. 만일 특정 마스터 데이터의 속성정보가 변경 된 경우 입력된 효력 시작일 기준으로 변경된 정보를 보여준다. 가장 최신의 정보를 보고자 할 경우는 항상 현재일을 입력하면 된다.
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(3)  [image: image136.png]


[K] 을(를) 클릭하십시오.                             (4) 코드 [image: image137.png]


[K1] 을(를) 클릭하십시오.
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(5)[image: image140.png]


[K1-A1] 을(를) 클릭하십시오.                   (6) [image: image141.png]


[K1-A1-ST] 을(를) 클릭하십시오.
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(7) 확인하고자 하는 기능위치  [image: image143.png]


 을(를) 두 번 클릭합니다.
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(8) 해당 기능위치의 일반정보, 위치정보, 정비책임, 설비구조, 설비속성, 관련문서 등을 확인합니다.
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(9) 전체 펼치기 기능으로 모든 기능위치 코드를 펼칩니다.
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(10) 펼쳐진 기능위치 코드 및 기능위치 BOM을 확인합니다.

3-5. 기능위치 리스트 편집 생성

기능위치를 하나씩 생성하지 않고 한번에 여러 개를 생성하고자 할 경우 또는 기 생성된 기존의 기능위치를 참조 복사하여 생성하고자 하는 경우 사용한다. 

Step 1. 기능위치 생성 : 리스트 엔트리
Tcode : IL04
Menu path : 설비관리→기준정보→기능위치→리스트편집→생성 
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(1) IL04 - 생성을 두번 클릭합니다. 또는 검색창에 IL04를 입력하고 실행합니다.
[image: image148.png]E 752970 BIO 0S@ BEYW A2EZM =S

[  -dB/e@e CHKE DDno0 @E 0B

axxsng Bprzwz @

Hoigy Nrg [T] 2z7A% )
EE ST SBO01 | N 75 H RERARH

s

XXX sene
1234 5 6 7

fsecd b RQS2L Y epaa NS |





(2) 기능위치 생성 : 리스트 엔트리 가 뜹니다.
(3) 생성될 기능위치 마스터의 구조지시자를 입력합니다.(세방전지는 SB001만 씁니다.)
Step 2. 기능위치 생성 : 기능위치 및 내역 입력
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(1) 기능위치와 내역란에 각각 생성할 기능위치명과 내역을 입력합니다.

(이 경우 먼저 엑셀 파일을 작성 후 복사 후 붙여넣기 하여도 됩니다.)
(2) 저장버튼을 눌러 저장하면 기능위치가 일괄로 생성된다.

(3) 각 기능위치에 대한 세부정보는 각각 입력해야 하므로 기능위치 변경 기능으로 직접 입력합니다.

Step 3. 기능위치 생성 : 참조복사 하여 기능위치 일괄 생성


(1) Step 1의 화면에서 [image: image150.png]v =s2E)
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를 클릭하여 다음의 화면을 띄웁니다.
(2) 복사하고자 하는 최상위 기능위치를 입력합니다.
(3) 신규로 생성하고자 하는 최상위 기능위치 코드 신규 기능위치구조에 입력합니다.
(4) 복사할 하위 오브젝트는 모두 선택합니다.
(5) 상기와 같이 지정한 후 Enter하면 아래와 같이 하위의 기능위치 코드와 내역이 모두 복사됩니다.
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(6) 상기 예의 경우 라인의 모든 기능위치가 K1-A1에서 K1-A6으로 변경되었음을 알 수 있습니다.
(7) 저장버튼을 눌러 저장하면 기능위치가 일괄로 생성됩니다.

(8) 각 기능위치에 대한 세부정보는 각각 입력해야 하므로 기능위치 변경 기능으로 직접 입력합니다.

3-6. 기능위치 리스트 편집 변경/조회

생성된 기능위치를 일괄 변경하거나 조회 하고자 할 경우 사용한다.
Step 1. 기능별 위치 변경 : 기능별 위치 선택

Tcode : IH05
Menu path : 설비관리→기준정보→기능위치→리스트편집→변경
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(1)   [image: image153.png]


 을(를) 두 번 클릭합니다. 또는 검색창에 IH06을 입력한 후 실행합니다.
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(2) 계획플랜트 필드에 플랜트 코드[광주 : 1200, 창원 : 1300]를 입력합니다.

(3) 상단의 실행 [image: image155.png]


  를 클릭하여 실행시킵니다.
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(4) 기능별 위치 변경 : 기능별 위치 리스트 창이 뜨는 것을 확인합니다.

(5) 변경하고자 하는 기능위치를 두번 클릭합니다. 또는 세부사항 [image: image158.png]


 을(를) 클릭하십시오.
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(6) 기능위치 마스터데이터를 변경한 후  [image: image160.png]


 을(를) 클릭하십시오.
Step 2. 기능별 위치 조회 : 기능별 위치 선택

Tcode : IH06
Menu path : 설비관리→기준정보→기능위치→리스트편집→조회
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(1) [image: image162.png]


 을(를) 두 번 클릭합니다. 또는 검색창에 IH06을 입력한 후 실행합니다.
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(2) 계획플랜트 필드에 플랜트 코드[광주 : 1200, 창원 : 1300]를 입력합니다.
(3) 상단의 실행 [image: image164.png]


을 클릭하여 실행시킵니다.
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(4) 기능별 위치 조회 : 기능별 위치 리스트 화면이 뜨는 것을 확인합니다.
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(5) 조회하고자 하는 기능위치[image: image167.png]KO-BO-AR-10



를 두번 클릭합니다.
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(6) 기능별 위치 조회 : 마스터 데이터를 확인합니다.
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(7) 기능위치 마스터 데이터 변경이 필요할 경우에는 조회 -> 변경  [image: image170.png]


 을(를) 클릭하십시오.
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(8) 기능위치 마스터 데이터를 변경한 후  [image: image172.png]


 을(를) 클릭하십시오.

3-7. 기능위치 다중레벨 조회
특정 기능위치에 연결된 다양한 정보를 한 화면에서 조회 할 수 있는 기능을 제공한다.
Step 1. 다중레벨 기능위치 리스트 : 기능위치 선택
Tcode : IL07 
Menu path : 설비관리→기준정보→기능위치→리스트편집→다중레벨조회
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(1) IL07-다중레벨조회 을(를) 두 번 클릭합니다.
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(2) 검색할 기능위치, 기간 등을 지정합니다.(해당 설비에 대한 통지, 오더의 생성 일자 기준일)
(3) 필터에서 리스트 화면에서 보여질 항목을 선택합니다.
[Default로 전체가 선택되어 있으니 그대로 두어도 됩니다.]
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(4)  실행 [image: image176.png]


 을(를) 클릭하십시오.

Step 2. 선택된 다중레벨 기능위치 리스트 
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(1) 해당 기능위치의 하위설비 리스트, 속성정보, 유지보수계획정보 등이 연결되어 있음을 알 수 있다 
(2)  조회하고자 하는 기능위치  [image: image178.png]


 을(를) 두 번 클릭합니다.

(3) 오브젝트를 더블클릭 하면 아래와 같이 해당 오브젝트 화면으로 이동합니다. 
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