**Conference Call Summary**

**(July 22, 2014)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀원** | **Team장** | **담당임원** | **본부장** | **대표이사** |
|  |  |  |  |  |

작성자: 손석인 사원

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DETAILS | | |
| COUNTRY | China (Shanghai) | DATE |
| COMPANY NAME | GM AP | 2014. 07.22 |
| PARTICIPANTS | (GLOBAL)  Mr. H.S. YOON  Mr. K.D. LEE  Mr. JAMES SOHN  (GM AP)  Ms. GILLIAN YU  Ms. ANNA AN  Mr. BILL YU | |

1. **Main Topic**
   1. CHINA, TAIWAN 지역의 A/S MARKET에 AC DELCO 브랜드로 AGM 제품 공급 가능성 논의.
2. **공급 요청 제품**

A. CHINA, TAIWAN 지역 견적 요청 제품

|  |  |
| --- | --- |
| **제품** | **공급 지역** |
| AGM70L3 | CHINA |
| AGM80L4 | CHINA |
| AGM92L5 | CHINA |
| GB EFB N55L | TAIWAN |
| GB EFB Q85L | TAIWAN |
| GB EFB S95L | TAIWAN |
| GB EFB T110L | TAIWAN |

B. 각 제품 당 Annual Forecast Volume을 문의 하였지만, GM 측에서 제품당 1,000pcs

라고 Roughly 대답함. AGM 제품 같은 경우, 제조원가 대비 145% 수준에서 견적

하였으며 EFB 제품 같은 경우는 제조원가 대비 150% 수준에서 견적 함.

C. AGM 제품 같은 경우는 2014년 10월 Launch 목표라고 하며, 첫 발주 오더에

대해서는 Production Lead Time 50days 요청 (오더 발주 일부터 출고까지) 하였으며,

그 이후 오더부터는 Lead Time 30 days 요청. EFB 제품에 대해서는 별도 Launch

시기 언급 없었음.

1. **당사 제품 관련 문의 사항**

A. 당사 AGM 제품의 극판 Type에 대해 문의. + 극판은 Punched Type, -

극판은 Concast Type, +, - 두 극판 다 Full Frame 적용하고 있다고 대응.

B. 당사에 AGM 제품 LIFE CYCLE TEST 자료 요청 하였으며, 어떤 Standard를

적용하여 Test를 실시 하는지 문의. DOD 17.5%, DOD 50% 적용, VDA 규격

적용하여 Test 실시 하고 있다고 답변. 창원 기술팀에 시험성적서 제출 받아

GM측에 송부 예정.

C. 당사 AGM 제품 공급 하면서 품질 문제 ISSUE 관련 문의 하였지만 아직까지

없었다고 대응

1. **그 외 기타 문의사항 및 요청사항**

A. AGM 제품 Warranty 적용 (12 Month/12,000 Miles or 12 Months/20,000

Kilometers) 가능한지 문의 하였으며, 일반 FLOODED TYPE 제품에는 Warranty를

현재 어떻게 적용하고 있는지 추가적으로 문의.